***Одной из наиболее эффективных мер по обнаружению пожара в начальной стадии его развития является установка автономных дымовых пожарных извещателей в частных жилых домах граждан.***

GSM датчик "ДИП GSM" предназначен для оповещения хозяина о пожарной обстановки на объекте. Оповещение о пожаре происходит на телефон хозяина звонком или SMS оповещением (в сигнализаторе используется стандартная SIM-карта).
Показать полностью… Помимо этого, датчик, при срабатывании, оповещает окружающих встроенной сиреной. Срок работы от встроенной батареи 3 года позволяет использовать этот GSM датчик в качестве дешевой и автономной пожарной сигнализации. Возможно объединение до 10 датчиков в одну группу — при срабатывании одного из них происходит срабатывание остальных в группе.

Работающий в круглосуточном режиме пожарный извещатель, способный оперативно зафиксировать появление дыма в помещении и предупредить владельца о начинающемся пожаре. Помимо громкого сигнала сирены, прибор способен рассылать предупреждающие SMS-сообщения и совершать звонки на заданные телефонные номера (до 6 максимум). Прибор регулярно проводит автоматическую диагностику и самостоятельно следит за уровнем запыленности оптической камеры. Извещатель может работать до 3 лет на одной батарейке, а средний срок его службы составляет 10 лет.

Незатейливый внешний вид позволяет извещателю "ДИП GSM" даже на виду оставаться малозаметным

"ДИП GSM" — пожарная сигнализация нового поколения!

Дымовой извещатель "ДИП GSM" является ярким представителем пожарных сигнализаций нового поколения. Данное устройство имеет в своем арсенале не только "классическую" громкую сирену, но и встроенный GSM-модуль, позволяющий предупредить владельца о начинающемся пожаре, где бы тот ни находился. При первых признаках появления дыма в помещении извещатель "ДИП GSM" рассылает тревожные SMS-сообщения и совершает предупредительные звонки на заданные телефонные номера, позволяя максимально быстро отреагировать на только-только начинающийся пожар и свести потенциальный ущерб к минимуму!

При малейших признаках появления дыма извещатель "ДИП GSM" включает сирену и начинает отправлять тревожные сообщения на заданные номера мобильных телефонов

Дымовой пожарный извещатель «Дип gsm» рекомендуется применять для охраны квартир, частных жилых домов и дач.

основные преимущества пожарного извещателя "ДИП GSM":

· Оперативное извещение о начинающемся пожаре — при малейших признаках появления дыма в помещении "ДИП GSM" сразу же отправит тревожные SMS-сообщения и совершит звонки на заданные телефонные номера.

· Возможность подключения до 10 извещателей в одну цепь. Если необходимо организовать эффективную систему пожарной безопасности помещения большой площади, в нем можно установить несколько извещателей "ДИП GSM" и настроить их взаимосвязанную работу.

· Система автоматической диагностики позволяет извещателю самостоятельно следить за уровнем заряда батареи и запыленностью оптической камеры и оповещать пользователя в случае обнаружения неполадок.

· Долговечность и высокая автономность. Средний срок службы извещателя "ДИП GSM" составляет 10 лет, а на одной батарейке типа CR123A он может проработать 3 года.

· Незаметность. Благодаря небольшим размерам и неброскому дизайну закрепленный под потолком извещатель остается практически незаметным и во включенном состоянии напоминает о себе лишь размеренным миганием светодиодного индикатора.

Крышка корпуса дымового пожарного извещателя "ДИП GSM" легко снимается, открывая доступ к слоту для установки SIM-карты и батарейному отсеку

Ваш дом под охраной 24 часа в сутки!

Дымовой пожарный извещатель "ДИП GSM" работает в круглосуточном режиме и в любой момент времени способен зафиксировать первые признаки начинающегося пожара. Вы можете находиться в другой комнате и даже спокойно спать, зная, что устройство оперативно среагирует на появление дыма в помещении и уведомит об опасности сигналом сирены задолго до того, как Вы почувствуете запах этого дыма.

Если начнется пожар, Вы узнаете о нем, где бы ни находились!

Покидая дом, оснащенный пожарным извещателем "ДИП GSM", Вы всегда будете спокойны и уверены в том, что даже неожиданно возникший по какой-либо причине пожар не выйдет из-под контроля. Устройство уведомит Вас, а также еще максимум пятерых людей, телефонные номера которых Вы посчитаете нужным указать, о начинающемся возгорании, как только появятся его первые признаки (на оповещение с момента обнаружения дыма уходит не более 40 секунд). Если кто-то находится поблизости от Вашего дома, он сможет быстро туда добраться и ликвидировать возгорание. Если же никого рядом нет, своевременный звонок в пожарную службу в любом случае позволит минимизировать ущерб.

Извещатель практически не требует ухода и обслуживания

Один раз закрепленный под потолком извещатель служит, в среднем, 10 лет и при этом не требует специального обслуживания. Достаточно просто протирать его обычной влажной тряпкой во время уборки квартиры, чтобы не допускать запыленности, и менять батарейку раз в 3 года. Следить за состоянием извещателя не нужно — о любых проблемах, вроде досрочной разрядки батареи или излишней запыленности оптической камеры, которые могут обнаружиться в процессе автоматической диагностики, прибор самостоятельно уведомит владельца соответствующим SMS-сообщением.

Простой монтаж облегчает установку извещателя

Дымовой пожарный извещатель "ДИП GSM" состоит из базы и съемного корпуса. Базу необходимо устанавливать на потолке, предпочтительно в середине комнаты и обязательно на расстоянии не менее 50 см от углов. Перед монтажом базы на потолок установите батарейку типа CR123A 3В и SIM-карту в специальный разъем на плате. После этого закрепите крышку корпуса на базе путем поворота по часовой стрелке. Теперь можно приступать к регистрации телефонных номеров: последовательно позвоните на номер SIM-карты, установленной в извещатель, со всех телефонов, на которые Вы хотите, чтобы присылались уведомления о начинающемся пожаре. Через некоторое время после завершения регистрации на первый номер придет SMS-сообщение с информацией о зарегистрированных номерах и уровне сигнала GSM-сети. Извещатель готов к работе — о нормальном функционировании устройства должен говорить светодиодный индикатор, мигающий раз в 10 секунд.

Возможность объединить до 10 извещателей в одну цепь позволяет организовать систему пожарной охраны помещения площадью до 850 м2

Один пожарный извещатель "ДИП GSM" способен поддерживать так называемую "солидарную работу" еще с 9 аналогичными устройствами. Таким образом, в одном большом помещении можно установить до 10 извещателей, которые одновременно будут подавать сигналы тревоги в случае, если следы дыма обнаружит один из них. Учитывая, что один извещатель "ДИП GSM" в зависимости от высоты расположения контролирует до 85 м2 площади, система из 10 извещателей может охватывать помещение площадью до 850 м2.

Инспектор ОНДиПР по Купинскому и Чистоозерному районам Е.Д. Иванова

И.о. начальника ПСЧ-59 ФГКУ«10 отряд ФПС по Новосибирской области» И.Ю. Мочаев